Cie Décor Sonore - Le Cinématophone

Fiche technique

- Format
Durée totale : 1 cycle de 45 mn 
Spectacle : de jour, de nuit, fixe, déambulatoire
Public : assis, debout, statique, mobile
Lieu : Espaces urbains ou naturels
Espace scénique minimum : H = 3 m . 

- Électricité : (Fiche technique détaillée existante)
Dans le lieu de stockage, un branchement 220V, 16A

- Accueil équipe 

Repérage nécessaire 

Montage et équipements : 3 h 
Démontage : 1h30

Loges pour 10 personnes à proximité du site 

Dimension minimum des portes et couloirs : 2,80 m x1,20 m

Arrivée de 10 personnes à J-1 suivant distance de Paris, dont 10 artistes par le train ou la route / 2 techniciens par la route / Acheminement du matériel en fourgon 23 m3 / Circulation-sécurité /

Lieu de stockage pour le matériel fermé et assuré.